Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų

3 priedas

**(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)**

|  |
| --- |
| x |
|  |

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS**

**I SKYRIUS**

**BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. teisinis statusas:  |  |  |
| juridinis asmuo | x |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| **VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras** | **145787276** |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr.  | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.  |
| **Šiaulių m.** | **Šiauliai**  | **Pramonės** | **15** |  | 71 |

1.5. ryšio informacija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono Nr.  | fakso Nr.  | el. paštas |
| **841520002** |  | **info@sratc.lt** |

2. Ūkinės veiklos vieta:

|  |
| --- |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
| **Uždarytas Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartynas** |
| adresas |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr.  | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.  |
| **Šiaulių r.** | **Bertužių k.**  |  |  |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono Nr.  | fakso Nr.  | el. paštas |
| 864686593 |  | i.grigaliuniene@sratc.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2022 m. II ketv.**

**II. Poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas**

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavi-mo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1910001 | Skend. medž., mg/l | kaitos tendencijos | Pav-1aukščiau sąv.X:6199130Y: 462272 | 0,15 km | 41050046 | Kanalas įGinkūnųtvenkinį | 2022-04-04/2022-05-09/2022-06-17 | 4,5/18/19 | LST EN 872:2005 | UAB “Vandens tyrimai” laboratorija, leidimas Nr. 983766 UAB „Geomina“ laboratorija, leidimas Nr. 1393732 | išduotas 2012 10 29 išduotas 2017 07 27, atnaujintas 2021 02 23 |
| 2 | pH | kaitos tendencijos | 7,85/8,29/7,39 | LST ISO 10523:2012 |
| 3 | T, oC | kaitos tendencijos | 5,4/13,3/14,1 | skait. termometras |
| 4 | SEL, µS/cm | kaitos tendencijos | 1099/994/1076 | LST EN 27888:2002 |
| 5 | BDS7, mgO2/l | kaitos tendencijos | 1,05/1,03/1 | LST EN 1899 |
| 6 | ChDSCr, mgO2/l | kaitos tendencijos | <4,64/10,5/17 | ISO 15705:2002 |
| 7 | Cl-, mg/l | DLK 300 mg/l | 52,5/61,3/50,4 | LST EN ISO 10304-1 |
| 8 | NH4, mg/l | \* | 0,011/0,009/0,024 | LST EN ISO 7150-1:1998 |
| 9 | NO2-, mg/l | \* | <0,09/<0,09/<0,09 | LST EN ISO 10304-1 |
| 10 | NO3-, mg/l | \* | 31,3/20,3/50,7 | LST EN ISO 10304-1 |
| 11 | Nbendas, mg/l | \* | 7,93/5,81/12,6 | LST ISO 11905-1 |
| 12 | PO4, mg/l | \* | <0,027/<0,027/0,036 | LST ISO 10304-1 |
| 13 | Pbendas, mg/l | \* | <0,036/0,048/0,077 | LST EN ISO 6878 |
| 14 | Cr, g/l | DLK 10 g/l | <1/4,1/<1 | LST EN ISO 15586:2003 |
| 15 | Cu, g/l | DLK 10 g/l | 3,1/<1/2 |
| 16 | Ni, g/l | MV-AKS 4 g/l DLK-AKS 34 g/l | <2/<2/<2 |
| 17 | Pb, g/l | MV-AKS 1,2 g/lDLK-AKS 14 g/l | <1/<1/<1 |
| 18 | Zn, g/l | DLK 100 g/l | <40/<40/<40 |
| 19 | Vandenyje ištirpęs O2, mg O2/l | kaitos tendencijos | 11,10/10,03/8,86 | LST EN ISO 5814:2012 |
| 20 | Di(2-etilheksil)ftalatas | MV-AKS 1,3 g/l | <0,05/<0,05/<0,05 | LST EN ISO 18856:2005 |
| 21 | Hg, g/l | DLK-AKS 0,07 g/l | <0,1<0,1/<0,1 | LST EN ISO 15586:2003 |
| 1 | 1910001 | Skend. medž., mg/l | kaitos tendencijos | Pav-2žemiau sąv.X: 6199673Y: 461878 | 0,03 km | 41050046 | Kanalas įGinkūnųtvenkinį | 2022-04-04/2022-05-09/2022-06-17 | 2,6/5,4/9,4 | LST EN 872 | UAB “Vandens tyrimai” laboratorija, leidimas Nr. 983766 UAB „Geomina“ laboratorija, leidimas Nr. 1393732 | išduotas 2012 10 29 išduotas 2017 07 27, atnaujintas 2021 02 23 |
| 2 | pH | kaitos tendencijos | 7,76/7,94/7,52 | LST ISO 10523:2012 |
| 3 | T, oC | kaitos tendencijos | 4,1/13,9/14,6 | skait. termometras |
| 4 | SEL, µS/cm | kaitos tendencijos | 1612/2970/1169 | LST EN 27888:2002 |
| 5 | BDS7, mgO2/l | kaitos tendencijos | 8,54/13,5/2,49 | LST EN 1899 |
| 6 | ChDSCr, mgO2/l | kaitos tendencijos | 29,4/230/39,2 | ISO 15705:2002 |
| 7 | Cl-, mg/l | DLK 300 mg/l | 153/561/54,7 | LST EN ISO 10304-1 |
| 8 | NH4, mg/l | \* | 15,1/72,1/0,012 | LST EN ISO 7150-1:1998 |
| 9 | NO2-, mg/l | \* | 0,41/0,46/0,41 | LST EN ISO 10304-1 |
| 10 | NO3-, mg/l | \* | 57/32,6/78,5 | LST EN ISO 10304-1 |
| 11 | Nbendas, mg/l | \* | 33,7/95,9/23 | LST ISO 11905-1 |
| 12 | PO4, mg/l | \* | 0,043/0,3/0,092 | LST ISO 10304-1 |
| 13 | Pbendas, mg/l | \* | 0,09/0,33/0,1 | LST EN ISO 6878 |
| 14 | Cr, g/l | DLK 10 g/l | 11/47/3,3 | LST EN ISO 15586:2003 |
| 15 | Cu, g/l | DLK 10 g/l | 1,6/4,6/2,4 |
| 16 | Ni, g/l | MV-AKS 4 g/l DLK-AKS 34 g/l | 4,2/17/2,7 |
| 17 | Pb, g/l | MV-AKS 1,2 g/lDLK-AKS 14 g/l | <1/<1/<1 |
| 18 | Zn, g/l | DLK 100 g/l | <40/<40/<40 |
| 19 | Vandenyje ištirpęs O2, mg O2/l | kaitos tendencijos | 6,7/4,2/6,67 | LST EN ISO 5814:2012 |
| 20 | Di(2-etilheksil)ftalatas | MV-AKS 1,3 g/l | <0,05/<0,05/<0,05 | LST EN ISO 18856:2005 |
| 21 | Hg, g/l | DLK-AKS 0,07 g/l | <0,1/1,1/<0,1 | LST EN ISO 15586:2003 |
| 1 | 1910001 | Skend. medž., mg/l | kaitos tendencijos | Pav-3prieš GinkūnųtvenkinįX: 6199934Y: 461114 | 1 km | 41050046 | Kanalas įGinkūnųtvenkinį | 2022-04-04/2022-05-09/2022-06-17 | 4,1/<2,4/4,7 | LST EN 872 | UAB “Vandens tyrimai” laboratorija, leidimas Nr. 983766 UAB „Geomina“ laboratorija, leidimas Nr. 1393732 | išduotas 2012 10 29 išduotas 2017 07 27, atnaujintas 2021 02 23 |
| 2 | pH | kaitos tendencijos | 7,81/7,74/7,55 | LST ISO 10523:2012 |
| 3 | T, oC | kaitos tendencijos | 3,8/13,1/15,1 | skait. termometras |
| 4 | SEL, µS/cm | kaitos tendencijos | 1569/1443/1088 | LST EN 27888:2002 |
| 5 | BDS7, mgO2/l | kaitos tendencijos | 6,26/1,77/4,81 | LST EN 1899 |
| 6 | ChDSCr, mgO2/l | kaitos tendencijos | 44/47,7/51,7 | ISO 15705:2002 |
| 7 | Cl-, mg/l | DLK 300 mg/l | 135/158/47,7 | LST EN ISO 10304-1 |
| 8 | NH4, mg/l | \* | 8,54/2,52/0,017 | LST EN ISO 7150-1:1998 |
| 9 | NO2-, mg/l | \* | 0,67/0,45/0,98 | LST EN ISO 10304-1 |
| 10 | NO3-, mg/l | \* | 59,2/45,8/67,2 | LST EN ISO 10304-1 |
| 11 | Nbendas, mg/l | \* | 26,3/26,7/19,2 | LST ISO 11905-1 |
| 12 | PO4, mg/l | \* | 0,04/0,07/<0,058 | LST ISO 10304-1 |
| 13 | Pbendas, mg/l | \* | <0,036/0,072/0,07 | LST EN ISO 6878 |
| 14 | Cr, g/l | DLK 10 g/l | 8,9/8/2,6 | LST EN ISO 15586:2003 |
| 15 | Cu, g/l | DLK 10 g/l | 1,4/1/2 |
| 16 | Ni, g/l | MV-AKS 4 g/l DLK-AKS 34 g/l | 4,1/3,9/2,4 |
| 17 | Pb, g/l | MV-AKS 1,2 g/lDLK-AKS 14 g/l | <1/<1/<1 |
| 18 | Zn, g/l | DLK 100 g/l | <40/<40/<40 |
| 19 | Vandenyje ištirpęs O2, mg O2/l | kaitos tendencijos | 6,49/5,47/6,23 | LST EN ISO 5814:2012 |
| 20 | Di(2-etilheksil)ftalatas | MV-AKS 1,3 g/l | <0,05/<0,05/<0,05 | LST EN ISO 18856:2005 |
| 21 | Hg, g/l | DLK-AKS 0,07 g/l | <0,1/<0,1/<0,1 | LST EN ISO 15586:2003 |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. [59-2103](http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=276576); 2010, Nr. [59-2938](http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373075); 2011, Nr. [39-1888](http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395723)), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

\*šių medžiagų vidutinės metinės vertės paviršiniame vandens telkinyje (skirstant pagal ekologinės būklės klases) nurodytos Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-178 (Žin., 2010, Nr. [29-1363)](http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=276576).

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Inga Grigaliūnienė, tel. 864686593\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_