Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų

3 priedas

**(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)**

|  |
| --- |
| x |
|  |

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS**

**I SKYRIUS**

**BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| juridinis asmuo | x |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas | |
| **VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras** | | **145787276** |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| **Šiaulių m.** | **Šiauliai** | **Pramonės** | **15** |  | 71 |

1.5. ryšio informacija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| **041520002** |  | **info@sratc.lt** |

2. Ūkinės veiklos vieta:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
| **Uždarytas Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartynas** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| **Šiaulių r.** | **Bertužių k.** |  |  |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| +37064686593 |  | i.grigaliuniene@sratc.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. I ketv.**

**II. Poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas**

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta | | | | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavi-mo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1910001 | Skend. medž., mg/l | kaitos tendencijos | Pav-1  aukščiau sąv.  X:6199130  Y: 462272 | 0,15 km | 41050046 | Kanalas į  Ginkūnų  tvenkinį | 2025-01-29, 10:40 val./2025-02-18, 10:40 val. /2025-03-20, 13:40 val. | 2,7/1,6/3,6 | LST EN 872:2005 | UAB “Vandens tyrimai” laboratorija, leidimas  Nr. 983766  UAB „Geomina“ laboratorija, leidimas  Nr. 1393732 | išduotas 2012 10 29  išduotas 2017 07 27, atnaujintas 2021 02 23 |
| 2 | pH | kaitos tendencijos | 7,71/7,95/8,55 | LST ISO 10523:2012 |
| 3 | T, oC | kaitos tendencijos | 9,2/5,3/8,8 | skait. termometras |
| 4 | SEL, µS/cm | kaitos tendencijos | 1084/949/1004 | LST EN 27888:2002 |
| 5 | BDS7, mgO2/l | kaitos tendencijos | 0,64/0,33/0,37 | LST EN 1899 |
| 6 | ChDSCr, mgO2/l | kaitos tendencijos | 23/<5/<5 | ISO 15705:2002 |
| 7 | Cl-, mg/l | DLK 300 mg/l | 110/59/98,9 | LST EN ISO 10304-1 |
| 8 | NH4, mg/l | \* | 0,041/<0,009/0,017 | LST EN ISO 7150-1:1998 |
| 9 | NO2-, mg/l | \* | <0,019/<0,019/<0,012 | LST EN ISO 10304-1 |
| 10 | NO3-, mg/l | \* | 35/23/25,2 | LST EN ISO 10304-1 |
| 11 | Nbendas, mg/l | \* | 8,5/5,65/8,7 | LST ISO 11905-1 |
| 12 | PO4, mg/l | \* | <0,03/<0,03/<0,03 | LST ISO 10304-1 |
| 13 | Pbendas, mg/l | \* | <0,034/<0,034/<0,034 | LST EN ISO 6878 |
| 14 | Cr, g/l | DLK 10 g/l | <1/<1/<1 | LST EN ISO 15586:2003 |
| 15 | Cu, g/l | DLK 10 g/l | <1/3,6/<1 |
| 16 | Ni, g/l | MV-AKS 4 g/l  DLK-AKS 34 g/l | <2/<2/<2 |
| 17 | Pb, g/l | MV-AKS 1,2 g/l  DLK-AKS 14 g/l | <1/<1/<1 |
| 18 | Zn, g/l | DLK 100 g/l | <40/<40/<40 |
| 19 | Vandenyje ištirpęs O2, mg O2/l | kaitos tendencijos | 10,18/8,88/8,45 | LST EN ISO 5814:2012 |
| 20 | Di(2-etilheksil)ftalatas | MV-AKS 1,3 g/l | 0,19/0,11/<0,05 | LST EN ISO 18856:2005 |
| 21 | Hg, g/l | DLK-AKS 0,07 g/l | <0,1<0,1/<0,1 | LST EN ISO 15586:2003 |
| 1 | 1910001 | Skend. medž., mg/l | kaitos tendencijos | Pav-2  žemiau sąv.  X: 6199673  Y: 461878 | 0,03 km | 41050046 | Kanalas į  Ginkūnų  tvenkinį | 2025-01-29, 11:13 val./2025-02-18, 11:09 val./2025-03-20, 14:10 val. | 6,1/2,1/8,2 | LST EN 872 | UAB “Vandens tyrimai” laboratorija, leidimas  Nr. 983766  UAB „Geomina“ laboratorija, leidimas  Nr. 1393732 | išduotas 2012 10 29  išduotas 2017 07 27, atnaujintas 2021 02 23 |
| 2 | pH | kaitos tendencijos | 7,62/7,58/7,59 | LST ISO 10523:2012 |
| 3 | T, oC | kaitos tendencijos | 8,5/2,7/8,7 | skait. termometras |
| 4 | SEL, µS/cm | kaitos tendencijos | 1288/4480/5300 | LST EN 27888:2002 |
| 5 | BDS7, mgO2/l | kaitos tendencijos | 6,57/4,69/6,68 | LST EN 1899 |
| 6 | ChDSCr, mgO2/l | kaitos tendencijos | 63,8/91,4/148 | ISO 15705:2002 |
| 7 | Cl-, mg/l | DLK 300 mg/l | 110/850/1046 | LST EN ISO 10304-1 |
| 8 | NH4, mg/l | \* | 7,16/57,2/48,2 | LST EN ISO 7150-1:1998 |
| 9 | NO2-, mg/l | \* | 0,46/<0,019/0,6 | LST EN ISO 10304-1 |
| 10 | NO3-, mg/l | \* | 75/66/55,8 | LST EN ISO 10304-1 |
| 11 | Nbendas, mg/l | \* | 26,5/76,6/79 | LST ISO 11905-1 |
| 12 | PO4, mg/l | \* | 0,054/<0,03/0,11 | LST ISO 10304-1 |
| 13 | Pbendas, mg/l | \* | 0,036/0,12/0,14 | LST EN ISO 6878 |
| 14 | Cr, g/l | DLK 10 g/l | 7,8/89/190 | LST EN ISO 15586:2003 |
| 15 | Cu, g/l | DLK 10 g/l | 1,1/8,8/12 |
| 16 | Ni, g/l | MV-AKS 4 g/l  DLK-AKS 34 g/l | 3,8/39/16 |
| 17 | Pb, g/l | MV-AKS 1,2 g/l  DLK-AKS 14 g/l | <1/<1/<1 |
| 18 | Zn, g/l | DLK 100 g/l | <40/<40/<40 |
| 19 | Vandenyje ištirpęs O2, mg O2/l | kaitos tendencijos | 6,38/6,48/3,43 | LST EN ISO 5814:2012 |
| 20 | Di(2-etilheksil)ftalatas | MV-AKS 1,3 g/l | 0,5/<0,05/<0,05 | LST EN ISO 18856:2005 |
| 21 | Hg, g/l | DLK-AKS 0,07 g/l | <0,1/<0,1/<0,1 | LST EN ISO 15586:2003 |
| 1 | 1910001 | Skend. medž., mg/l | kaitos tendencijos | Pav-3  prieš Ginkūnų  tvenkinį  X: 6199934  Y: 461114 | 1 km | 41050046 | Kanalas į  Ginkūnų  tvenkinį | 2025-01-29, 11:36 val./2025-02-18, 11:30 val./2025-03-20, 14:34 val. | 1,6/4,4/3,3 | LST EN 872 | UAB “Vandens tyrimai” laboratorija, leidimas  Nr. 983766  UAB „Geomina“ laboratorija, leidimas  Nr. 1393732 | išduotas 2012 10 29  išduotas 2017 07 27, atnaujintas 2021 02 23 |
| 2 | pH | kaitos tendencijos | 7,49/7,54/7,97 | LST ISO 10523:2012 |
| 3 | T, oC | kaitos tendencijos | 7,1/1,6/6,8 | skait. termometras |
| 4 | SEL, µS/cm | kaitos tendencijos | 1242/2220/1573 | LST EN 27888:2002 |
| 5 | BDS7, mgO2/l | kaitos tendencijos | 2,89/5,59/3,4 | LST EN 1899 |
| 6 | ChDSCr, mgO2/l | kaitos tendencijos | 61,3/86,4/41,2 | ISO 15705:2002 |
| 7 | Cl-, mg/l | DLK 300 mg/l | 110/280/192 | LST EN ISO 10304-1 |
| 8 | NH4, mg/l | \* | 6/15,2/0,018 | LST EN ISO 7150-1:1998 |
| 9 | NO2-, mg/l | \* | 0,44/<0,019/0,43 | LST EN ISO 10304-1 |
| 10 | NO3-, mg/l | \* | 72/70/60,6 | LST EN ISO 10304-1 |
| 11 | Nbendas, mg/l | \* | 22,6/34,2/21,4 | LST ISO 11905-1 |
| 12 | PO4, mg/l | \* | 0,052/<0,03/0,062 | LST ISO 10304-1 |
| 13 | Pbendas, mg/l | \* | 0,037/0,053/<0,034 | LST EN ISO 6878 |
| 14 | Cr, g/l | DLK 10 g/l | 7,5/25/25 | LST EN ISO 15586:2003 |
| 15 | Cu, g/l | DLK 10 g/l | 1,5/<1/2,2 |
| 16 | Ni, g/l | MV-AKS 4 g/l  DLK-AKS 34 g/l | 4,3/9,4/7 |
| 17 | Pb, g/l | MV-AKS 1,2 g/l  DLK-AKS 14 g/l | <1/<1/<1 |
| 18 | Zn, g/l | DLK 100 g/l | <40/<40/<40 |
| 19 | Vandenyje ištirpęs O2, mg O2/l | kaitos tendencijos | 4,69/4,56/7,94 | LST EN ISO 5814:2012 |
| 20 | Di(2-etilheksil)ftalatas | MV-AKS 1,3 g/l | <0,05/<0,05/<0,05 | LST EN ISO 18856:2005 |
| 21 | Hg, g/l | DLK-AKS 0,07 g/l | <0,1/<0,1/<0,1 | LST EN ISO 15586:2003 |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. [59-2103](http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=276576); 2010, Nr. [59-2938](http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373075); 2011, Nr. [39-1888](http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395723)), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

\*šių medžiagų vidutinės metinės vertės paviršiniame vandens telkinyje (skirstant pagal ekologinės būklės klases) nurodytos Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-178 (Žin., 2010, Nr. [29-1363)](http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=276576).

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Inga Grigaliūnienė, tel. +37064686593\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_